Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
[bookmark: _GoBack][bookmark: Л1]г. Москва, ул. Элеваторная, д. 10, к. 1

1. Установка автоматических электромеханических шлагбаумов с приводами «САМЕ».
1.1.  Ситуационный план.
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	Автоматический шлагбаум с вызывной панелью и аудио-видео связью с круглосуточной диспетчеризацией





Улица Бирюлёвская

	
[bookmark: Л2]План придомовой территории многоквартирных домов.
Схема парковки и размещения шлагбаумов.













10 к 1



1
2






















Автоматический шлагбаум с вызывной панелью и аудио- видео связью с круглосуточной диспетчеризацией

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Электропитание мотора:
=24 В - 50/60 Гц
Макс. потребляемый ток:
15 A
Мощность:
300 Вт
Макс. вращающий момент:
200 Нм
Передаточное отношение:
1/202
Время открывания:
2÷6 с
Интенсивность работы:
интенсивной исп.
Класс защиты:
IP54
Масса:
47 кг
Рабочая температура:
-20 / +55°C




	
1.2. [bookmark: Л3]Подъёмный шлагбаум
1.2.1. Тип Подъёмного шлагбаума
Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. Электронные концевые выключатели автоматики позволяют надёжно фиксировать стрелу в крайних положениях. В системе предусмотрена автоматическая диагностика неисправностей. Фотоэлементы шлагбаума встроены в корпус. Блок управления оборудования снабжён энкодером. При обнаружении препятствий в рабочей зоне стрелы система блокирует её движение. Автоматика рассчитана на низкое потребление энергии в режиме ожидания.
Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: GSM-контроллером, памятью на 2000 номеров, блоком питания, SIM-картой, IP видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью, блоком питания, модулем перегрузки, приемно-передающим оборудованием, реле управления, светодиодным прожектором с датчиком освещенности.
1.2.2. Размеры шлагбаума:
               Длина стрелы шлагбаума – 4 метра;
               Высота стрелы шлагбаума – 90 мм;
               Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой – 105,3 мм;
               Ширина стрелы шлагбаума – 25 мм;               
               Высота стойки шлагбаума – 1015 мм;  
               Длина стойки шлагбаума – 270 мм;  
               Ширина стойки шлагбаума – 140 мм;
               Высота установки стрелы шлагбаума – 837,5 мм.
1.2.3. Внешний вид и характеристика шлагбаума:
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	1.3. [bookmark: Л5]Разрешение на проведение строительных работ:

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2012  № 432 – ПП «О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство» - разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0.3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

1.4. Информационные таблички на въездах.
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